应急场景下，存在无人机组网节点不稳定（？详细）的问题。

节点失效，导致：

1. 局域网不连通？
2. 链路状态变化

在应急场景下，无人机组网常常出现链路状态不稳定，节点掉线，组网断开（?）等情况。

在链路状态发生变化时，需要动态的调整数据包的传输链路；

当链路节点掉线时，需要及时改变数据包传输方向，选择次优线路。——故障检测？

使用强化学习的方法